## NUMARATOR PINS

7Segment Display 🡺B0,B1,B2,B3,B4,B5,B6

Transistors of 7Segment Display(BC337) 🡺E0,E1,E2

RFID Connection 🡺 (SPI) 🡺 C3(CLK Pin) , C4(Data Input Pin), C5(Data Output Pin)

EEPROM Connection 🡺(I2C) 🡺 D0(SDA), D1(SCL)

2X16 LCD Screen Connection🡺 D0(LCD\_EN) , D1(LCD\_RS), D2(LCD\_RW)

D4(LCD\_D4), D5(LCD\_D5), D6(LCD\_D6), D7(LCD\_D7)

LCD Screen Option Surfing Potentiometer🡺(Analog Pin) 🡺A0

Timer Potentiometer 🡺 (Analog Pin)🡺A1

Vacuum and blowing setting Potentiometer🡺(Analog Pin)🡺A2

Vacuum and blowing button🡺C7(Vacuum), D6(Blowing)

List Wash History button 🡺 C6

Operation Cancel Button 🡺 A5

Click OK & Click NOT Buttons 🡺 A4(OK), A3(Not)

Use the same lcd screen Potentiometer for surfing!!!

## TECHNIC FEATURES

Value of WatchDog Timer is 294 second